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                                Микропроцессорная система управления возбуждением синхронных двигателей

Опросный лист

для технико-коммерческого предложения 

по реконструкции  тиристорного возбудителя для синхронного двигателя
 Параметры синхронного двигателя

	Вопрос
	Ответ

	1. Тип двигателя
	

	2. Номинальная мощность, кВт
	

	3. Номинальное напряжение статора, кВ
	

	4. Номинальный ток статора, А
	

	5. Данные трансформаторов тока в цепи статора (первичный/вторичный ток)
	

	6. Номинальное напряжение на кольцах ротора при температуре обмотки возбуждения (20, или 75,  или 120 градусов Цельсия)
	

	7. Номинальный ток возбуждения, А
	

	8. Приводной механизм (компрессор, насос, дымосос, мельница и т. д.) 
	

	9. Метод пуска (прямой, реакторный)
	

	10. Максимальное время пуска, сек.  
	


Требования к тиристорному возбудителю

	Вопрос
	Ответ

	1. Тип реконструируемого тиристорного  возбудителя и год его выпуска
	

	2. Схема выпрямления (мостовая / нулевая)
	

	3. Общее количество тиристоров в схеме выпрямителя (3/6/12)
	

	4. Количество реконструируемых возбудителей
	

	5. Желаемый срок поставки 
	


Опции

	Наименование
	Описание

	Плата интерфейса RS485           Да  /  Нет

(Установлен по умолчанию)
	Интерфейс RS485

1. изоляция 3КВ

2. максимальная скорость связи 115200 бит/сек

3. протокол Modbus RTU

	Интерфейс Modbus TCP/IP          Да  /  Нет
	Интерфейс Ethernet 10/100

1. изоляция 3КВ

2. максимальная скорость связи 100 Mбит/сек

3. протокол Modbus TCP

	Интерфейс USB 
	Установлен по умолчанию


Примечание: можно выбрать один из указанных интерфейсов, либо указать требуемый. По умолчанию установлен RS485.

Уставки параметров

	Параметр
	Значение
	Примечание

	1. Время асинхронного хода, сек.
	
	

	2. Допускаемое количество пусков двигателя в сутки
	
	

	3. Частота скольжения перед подачей возбуждения, Гц
	
	

	4. Максимальный ток статора, при котором можно подавать возбуждение, А
	
	

	5. Ток возбуждения, А
	
	Ток, устанавливаемый для работы в режиме стабилизации тока возбуждения.

	6. Кратность форсировки
	
	Относительно тока возбуждения

	7. Кратность максимальной токовой защиты
	
	

	8. Время срабатывания защиты «Потеря возбуждения», сек.
	
	

	9. Действие защиты «Потеря возбуждения»
	Авария 

Предупреждение

(нужное подчеркнуть)
	Срабатывание защиты приводит к выключению двигателя.

	10. Действие защиты  «Земля в роторе»   
	Авария 

Предупреждение

(нужное подчеркнуть)
	Срабатывание защиты приводит к выключению двигателя.

	11. Блокировать пуск при отсутствии сигнала напряжения статора?
	Да 

Нет

(нужное подчеркнуть)
	Отсутствие сигнала напряжение статора блокирует работу функции форсировки  при просадке напряжения статора и делает невозможным измерение и стабилизацию     cos φ


	Предприятие
	

	Контактный телефон
	

	Фамилия и должность лица, подписавшего документ
	

	Особые требования заказчика
	


Заполненный опросный лист просим отправлять на электронную почту support@preotech.ru
( sales@preotech.ru 

www.preotech.ru
( 8(904) 379-78-93 

1
( support@preotech.ru

                             ( 8(3843) 330-730


